József Attila Színház

Nagy színpad

**HANG-VIDEO RIDER**

**Hangfalak**

**PA**

- 4 darab QSC KW152 aktív pont sugárzó  
- 2 darab QSC KW181 aktív mélynyomó

- dbx 4820 rendszer vezérlő processzor

*A helyszín adottságaihoz elegendő teljesítményű, a nézőteret egyenletesen lefedni képes sztereo hangrendszer.*

**SZÍNPADI MONITOROK**

* 4 darab EAW MK5164 passzív pontsugárzó CREST AUDIO Vs1100 végfokkal  
  2 síkban párosával elhelyezve, (1-1 a „toronyban“, 1-1 a felező vonalában)  
  *A színpad adottságaihoz elegendő teljesítményű, a színpadot egyenletesen lefedni képes sztereo hangrendszer.*
* 4 darab QSC K10 aktív hangfal
* 2 darab QSC K8 aktív hangfal
* 4 darab QSC AD-S6T passzív hangfal, QSC GXD4 végfokkal **2 ÚT!**
* 2 darab Turbosound TMI102 passzív hangfal CREST AUDIO Vs450 végfokkal
* 1 darab Sennheiser IEM G4

**FOH**

**Keverő:**

* Roland M-480 48 csatornás keverő pult + iPad
* Mac Mini i7
* Roland Octa-Capture
* Qlab 4

**Stagebox:**

- Roland S4000 S3208 stage box (32 in, 8 out)

*Ez fixen beépítve a mikroportok és a végfokok közelében.*

- Roland S4000D Reac Splitter

- 3 darab Roland S-1608 Stagebox (16 in, 8 out)

*Ezzel a splitterrel használva maximum 8 bus patch-elhető ki (mind a 3 boxon ua. jelenik meg a kijáratokon)*

URH rendszer:

* 12 csatorna Shure ULXD
* 6 csatorna AKG DSR700   
  4 darab  beltpack + 2 darab condenser handheld michrophone
* 10 csatorna AKG SR470 / SR450
* 10 darab beltpack + 2 darab dynamic handheld michrophone
* 6 darab DPA 6066 headset michrophone
* 4 darab MiPro MU-55LS kapszula
* 28 darab Sennheiser MKE-2 Gold C kapszula
* 9 darab AKG C417L csiptetős mikrofon

**Video:**

* 3 darab CHRISTIE LX700 Projektor
* NEC PA 653UL 4K lézerprojektor
* Roland XS-62S Video keverő
* Marshall CV 52-M mini full hd kamera + optika szett
* Avers Solaris 35/20 MWBT 95 (16:10) vászon
* 4 darab SAMSUNG QB75R 4k display
* 4 darab VC-1-SH video converter
* DATAPATH FX4-SDI
* Sonnet eGFX Breakaway Box

**Egyéb:**

* Roland M200i keverő pult
* 15 darab k&m mikrofon állvány
* 4 darab Shure SM57
* 2 darab Shure SM58
* 2 darab AKG D5 kapcsolós Kézi mikrofon (Dynamic)
* 1 darab Shure Beta57
* 1 darab Shure Beta52
* 3 darab Crown pcc-160 határ felület mikrofon
* 4 darab AKG CBL99 határ felület mikrofon
* 1 darab Sennheiser puska mikrofon
* AKG Drum set Session 1 (dob mikrofon szett)

Stúdió Színpad

**HANG-VIDEO RIDER**

**Hangfalak**

**PA**

- 4 darab QSC AD-S4T passzív hangfal

- 2 darab QSC GXD4 végfok  
- 2 darab LD SAT 42 passzív hangfal

- ALESIS RA500 végfok

- SIVA MOSS-FET végfok

**FOH**

**Keverő:**

- Allen&Heath SQ-5 16 csatornás digitális keverő

- MacMini i7

- Qlab 4

**Stagebox:**

-DX168 bővítő stagebox

**URH rendszer**:

- 4 csatorna AKG SR470

- 4 darab beltpack

- 2 darab Wireless URH handheld

**Video:**

- EPSON EB-S18 fullHD projektor

Budapest, 2021.05.11.

Sarkantyú Miklós

Hangtárvezető